P2.3 - Configurar EtherChannel

M07 - Planificació i administració de xarxes

Nil Massó

2022

• Pas 1-Etherchannel PAgP (SWO-SWI)

Crea un etherchannel de tipus PAgP negociat entre el SWO i SW1

Utilitza els ports 1-4 del SWO

Text, letter

Description automatically generated

i els ports 1-4 SW1



• Pas 2- Etherchannel LACP (SWO-SW2)

Crea un etherchannel de tipus LACP entre el SW0i SW2 i aquest últim com a passive

Utilitza els ports 11-14 del SWO

Text

Description automatically generated

i els ports 1-4 SW2

Text, letter

Description automatically generated

• Pas 3-Etherchannel PAgP amb un router

Crea un etherchannel de tipus PAgP negociat entre el SWO i el router R1

Utilitza els ports gigabit dels dos dispositiuts

Configura la IP 192.168.1.254 en la nova interficie creada

Configurar be el swith 0

Text, letter

Description automatically generated



Se mha resetejat el router ☹

• Pas 4- Comprovacions

Comprova que el PC1 pot realitzar missatge de ping al SERVER

No pot